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	Общество с ограниченной ответственностью    
          «ВолгаАвтоТрейд»
400122, Волгоградская область, рп. Гумрак, г. Волгоград, ул. Моторная, 34                             тел./факс: (8442) 430-430, 53-19-19                              

ИНН 3403024793, КПП 344301001                                   e-mail: info@vat34.ru
                                                                                              www.vat34.ru


Уважаемые партнеры!

Пользуясь случаем, выражаем Вам свое почтение и предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на поставку в адрес Вашей компании автомобилей SITRAK:
	№
	Товары, услуги
	Срок поставки
	Цена автомобиля, руб.
(в т.ч. НДС)
	Цена прицепа, руб. в т.ч. НДС 20%

	1
	Зерновоз самосвал на шасси SITRAK  C7H 6×4  
	
	12 800 000
	

	2
	Прицеп зерновоз самосвал 


	
	-
	3 500 000


.

Условия оплаты: 100% - предоплата 
Базис поставки: DDP  г. Волгоград, ул. Моторная 34
Гарантийные обязательства: 

Гарантия составляет 12 месяцев без ограничения пробега.
Предложение действительно в течение 5-ти рабочих дней. 

5.5.1.01  Зерновоз бортовой SITRAK C7H 6×4  ZZ1256V464HE   V=30м3
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	Основные данные*
 

Объем кузова            
	30 м3

	Снаряженная масса, кг         
	12 200

	Грузоподъемность, кг             
	12 300 (до 20 000**)


	Полная масса, кг             
	 до 32 000**

	· Нагрузка на переднюю ось, кг
	9 000**

	· Нагрузка на заднюю тележку, кг
	25 000


	Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26)
	


· Норма токсичности ЕВРО V
· Мощность 480 л.с. 

· Крутящий момент 2300 Нм при 1050…1400 мин -1
· Круиз-контроль 

· Моторный тормоз (EVB)

· Топливная система Bosch Common Rail
	Трансмиссия
	


· Колесная формула 6Х4
· Коробка передач роботизированная                     TRAXON ZF12TX2620TD
· Ретардер
· Ведущие мосты планетарные (лицензия MAN) 
· Пер.отношение главной передачи i=3.08
· Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов 
	Шасси
	


· Подвеска передняя - параболические рессоры 9,5 т 
· Подвеска задняя - пневматическая 2х13 т. 
· Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 3 оси
· Топливный бак алюминиевый 600 л.
· Рулевое управление Bosch
· Рама лонжероны 270мм, толщина 8мм 
· Электронная тормозная система EBS WABCO
· Дисковые тормоза
· Шины 385/65R22.5 перед, 315/80R22.5 задние
· Стальной бампер из 3-
	Кабина
	


· C7H-F с 1 спальным местом (лицензия MAN)
· Электрический насос подъёма кабины
· Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
· Электростеклоподъемники боковых дверей
· Кондиционер
· Механический люк на крыше

· Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма, USB. Bluetooth.  Видеокамеры на 4 стороны
· Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
	«Зимний» пакет
	


· Аккумуляторы 2х240 Ач
· Топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
· Электрообогрев зеркал заднего вида
· Автономный отопитель кабины 4 кВт 
	Кузов


· Объем 30 м3
·  Размер кузова(внутренние) 7200х2460х1740мм

·  Бортовая платформа, ручное запирание бортов,

·  Верхний ряд боковых бортов глухой, нижний ряд боковых бортов подвижный с верхней навеской. Исполнение задней части: Распашные ворота.

·  Пол стальной 2 мм. Борта 1,5 мм.

·  В задней части кузова установлена стационарная площадка с лестницей и поручнем.

·  Платформы оснащены внутренними жесткими стяжками бортов и внутренними стяжками стоек-крестообразные.

·  Полог с наматывающим устройством.

·  Цвет платформы и полога красный
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* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений 

** технически возможная 


Прицеп зерновоз самосвальный
Прицеп зерновоз бортовой  
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Полная масса 24 770

Снаряженная масса 5770
 Технические характеристики прицепа

- грузоподъемность 19 000

- 3 оси 6 колес+1 запасное

- шины 385/65R22.5

- подвеска пневматическая

-АВС
Бортовая платформа для перевозки сыпучих грузов:
Объем платформы 32 куб/м                                                                 
Размеры платформы (мм) 7560х2460х1740
Бортовая платформа стальная, ручное запирание бортов, 

Передний борт стационарно глухой.

Исполнение боковой части: верхний ряд боковых бортов глухой, нижний ряд боковых бортов подвижный с верхней навеской. 

Исполнение задней части: Распашные ворота.
Материал кузова: пол стальной 2 мм, толщина панелей бортов–1,5 мм;
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